***Спецификация предложение на изготовление и установку металлических дверей***

Вариант 1

***1. Дверь металлическая входная в подъезд с верхней и боковой вставкой .***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип двери, размер | Наружная ,2120х2400мм |
| 2 | Коробка, притвор | Профиль 50х25,40х25 |
| 3 | Полотно | Профиль 40х25мм |
| 4 | Лист металла | Снаружи и внутри 2 мм |
| 5 | Петли на подшипниках | 3шт. усиленные |
| 7 | Отделка наружная | Порошковое напыление цвет медь |
| 8 | Отделка внутренняя | Порошковое напыление цвет медь |
| 9 | Стеклопакет | Однокамерный 700х400мм |
| 10 | Решётка | Кованная |
| 11 | Замок | Электромагнитный |
| 12 | Ручка | По каталагу №11 (офисная) |
| 13 | Доводчик | Армадилло на 120кг. |
| 14 | Утепление | Технониколь |
| 15 | Уплотнительная резинка | Комплект (двойной контур) |

*Особенности : Рабочая створка 2100х1000мм ,открывание правое, глухая вставка слева*

***Дверь металлическая с установкой цена : 74000руб.***

Вариант 2

***1. Дверь металлическая входная в подъезд с верхней и боковой вставкой .***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип двери, размер | Наружная ,2120х2400мм |
| 2 | Коробка, притвор | Профиль 50х25,40х25 |
| 3 | Полотно | Профиль 40х25мм |
| 4 | Лист металла | Снаружи и внутри 2 мм |
| 5 | Петли на подшипниках | 3шт. усиленные |
| 7 | Отделка наружная | Порошковое напыление цвет медь |
| 8 | Отделка внутренняя | Порошковое напыление цвет медь |
| 11 | Замок | Электромагнитный |
| 12 | Ручка | По каталагу №11 (офисная) |
| 13 | Доводчик | Армадилло на 120кг. |
| 14 | Утепление | Технониколь |
| 15 | Уплотнительная резинка | Комплект (двойной контур) |

*Особенности : Рабочая створка 2100х1000мм ,открывание правое, глухая вставка слева.*

***Дверь металлическая с установкой цена : 65000руб.***

***2. Дверь металлическая на балкон .***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип двери, размер | Наружная ,1020х2150мм |
| 2 | Коробка, притвор | Профиль 50х25,40х25 |
| 3 | Полотно | Профиль 40х25мм |
| 4 | Лист металла | Снаружи и внутри 2 мм |
| 5 | Петли на подшипниках | 2шт. усиленные |
| 7 | Отделка наружная | Порошковое напыление цвет по Ral 7040 |
| 8 | Отделка внутренняя | Порошковое напыление цвет по Ral 7040 |
| 9 | Стеклопакет | Однокамерный 600х400мм |
| 10 | Решётка | Кованная |
| 11 | Защёлка | Гардиан с нажимной ручкой |
| 13 | Доводчик | Армадилло на 120кг. |
| 14 | Утепление | Технониколь |
| 15 | Уплотнительная резинка | Комплект (двойной контур) |

*Особенности : открывание правое*

***Дверь металлическая c установкой цена : 25000руб.***